




No shutdown




R1(config-if)# no shutdown




SI




R1# show ip route




R1(config-if)#no shutdown



R2(config-if)# no shutdown




SI




R1# show ip route


R2# show ip route



SI




SI




No

Porque los routers solo conocen las redes que tienen conectadas directamente.



R1 y R3 tienen 2 interfaces activadas R2 tiene 3.



192.168.2.0/24

192.16.1.0/24

172.16.1.0/24

